**附件2**

**工程量清单报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 施工区域 | 工程量（㎡） | 单价  （元/㎡） | 合计（元） |
| 1 | 安徽强勘建设有限公司合肥项目强夯工程劳务分包 | 普夯区域 | 5798 |  |  |
| 2 | 强夯区域1（300t.m） | 17294 |  |  |
| 3 | 强夯区域2（500t.m） | 50908 |  |  |
| 总价（元） | | | | |  |
| 1.报价含3%增值税。  2.报价人自行踏勘现场。  3. 强夯劳务分包：施工内容包括试夯与检测、强夯施工（含主夯、复夯、满夯）、降噪与隔震、夯后检测与场地整平等。强夯施工处理面积约 74000 ㎡，其中包含普夯区域面积约 5798㎡,强夯区域1面积约17294㎡，强夯区域2面积约50908㎡。最终结算工作量按实结算，以双方签字确认为准。强夯区域1采用300t.m的夯击能进行两遍点夯，夯点间距4.5m正方形布置，每遍点夯的夯击次数不小于 6 次；普夯区域采用200t.m的夯击能进行一遍满夯施工，锤印搭接 1/3，每夯击点的夯击次数不小于2次。强夯区域2采用500t.m的夯击能进行两遍点夯，夯点间距4.5m正方形布置，每遍点夯的夯击次数不小于6次；普夯采用200t.m的夯击能进行一遍满夯施工，锤印搭接1/3，每夯击点的夯击次数不小于2次。验收要求为承载力特征值≥100 kPa ,压缩模量≥6MPa。 | | | | | |

**报价单位(盖单位章)：**

**法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：**

**联系电话： 日期：**